Межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001
"Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения"
(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 28 декабря 2001 г. N 607-ст)
 
 Resources saving. Waste treatment. Terms and definitions
 
Дата введения 1 июля 2002 г.
Введен впервые
 
См. также:
ГОСТ Р 51769-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения", принятый и введенный в действие постановлением Госстандарта РФ от 28 июня 2001 г. N 251-ст;
ГОСТ 30773-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения", введенные в действие постановлением Госстандарта РФ от 28 декабря 2001 г. N 607-ст
 
 Введение
 
 Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знаний.
 Настоящий стандарт разработан с целью нормативно-методического обеспечения ряда законодательных решений, появившихся в 90-е годы, и реализации современных федеральных и региональных программ по утилизации отходов.
 Основными принципами формирования терминологической системы настоящего стандарта с учетом требований Р 50-603-1-89 являются следующие:
 - расширение перечня стандартизованных терминов с учетом всех возможных работ по обращению с отходами;
 - систематизация всего множества терминов по четырем аспектным группам, включая ресурсные, производственные (технологические), экологические и социальные;
 - гармонизация терминов с международной, региональной и отечественной правовой и нормативной документацией по профилю.
 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой "Ндп".
 В  алфавитном указателе данные термины приведены отдельно, с указанием номера статьи.
 Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого термина.
 
 1. Область применения
 
 Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных понятий, необходимых для регулирования, организации, проведения работ, а также нормативно-методического обеспечения при обращении с отходами: твердыми, жидкими (сбросами), газообразными (выбросами), шламами и смесями на различных этапах их технологического цикла, и распространяется на ликвидацию любых объектов, идентифицированных как отходы, которые могут рассматриваться как биосферозагрязнители.
 Термины систематизированы по четырем аспектам деятельности:
 ресурсному - термины, относящиеся непосредственно к подлежащим ликвидации отходам производства и потребления, в том числе к любой продукции, бракованной и/или вышедшей из эксплуатации по истечении сроков службы, вторичной продукции, включая специальные возвратные ресурсы, сырье и материалы из них, а также к местам хранения отходов в качестве вторичных техногенных полигонов, которые имеют ресурсное и сырьевое значение ("вторая геология");
 производственному - термины, относящиеся к процессам обращения с отходами, включая их документирование;
 экологическому - термины, относящиеся к требованиям и ограничениям при обращении с опасными отходами;
 социальному - термины, относящиеся к субъектам деятельности (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) по обращению с любыми отходами.
 Стандарт не распространяется на обращение с радиоактивными и военными отходами.
 Требования следует учитывать при разработке документации по ликвидации любых отходов и объектов.
 Термины, установленные в настоящем стандарте, обязательны для применения в научно-технической, учебной и справочной литературе, в стандартах и других нормативно-технических документах, устанавливающих порядок организации и выполнения работ, являющихся объектами стандартизации при обращении с отходами.
 
 2. Нормативные ссылки
 
 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
 ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения
 ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
 ГОСТ 16482-70 Металлы черные вторичные. Термины и определения
 ГОСТ 17606-81 * Переработка и захоронение радиоактивных отходов. Термины и определения
 ГОСТ 18978-73 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Термины и zопределения
 СанПиН 2.1.7.722-98 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов
 
 3. Общие понятия
 
 3.1 отходы: Остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.
 Примечание - Под определенной деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельности, в том числе потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и отходы потребления.
 
 3.2 вторичные ресурсы: Материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии.
 3.3 вторичные материальные ресурсы (BMP): Отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.
 3.4 вторичные энергетические ресурсы (ВЭР): Отходы производства и потребления, используемые повторно, с выделением тепловой и/или электрической энергии.
 3.5 вторичное сырье: Вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.
 3.6 вторичная продукция: Вещества, материалы, комплектующие изделия, детали, функциональные узлы, блоки, агрегаты от различных объектов, утратившие свои потребительские свойства и непригодные для дальнейшей эксплуатации в соответствии с директивными требованиями и/или нормативной документацией, но представляющие собой товарную продукцию.
 3.7 вторичный функциональный блок: Функционально завершенная и автономно дееспособная часть утилизируемого объекта, пригодная для дальнейшего использования.
 3.8 вторичный комплектующий элемент: Автономный элемент, получаемый в результате демонтажа недееспособного узла, блока, прибора, агрегата, пригодный для дальнейшего использования.
 3.9 изделие вторичного изготовления: Изделие, получаемое в результате демонтажа и технологических переделов функционального блока, узла, агрегата, комплектующего элемента.
 3.10 специальные возвратные ресурсы: Все виды агрегатно-сырьевых материалов, получаемые в результате комплексной утилизации или демонтажа объектов военной техники, возвращаемые для использования в народном хозяйстве непосредственно или после проведения ремонтных работ.
 3.11 отходы производства: Остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.
 Примечание - К отходам производства относят образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве, вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод, и т.п.
 
 3.12 отходы потребления: Остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.
 Примечания
 1 К отходам потребления относят полуфабрикаты, изделия (продукцию) или продукты, утратившие свои потребительские свойства, установленные в сопроводительной эксплуатационной документации.
 2 К отходам потребления относят в основном твердые, порошкообразные и пастообразные отходы (мусор, стеклобой, лом, макулатуру, пищевые отходы, тряпье и др.), образующиеся в населенных пунктах в результате жизнедеятельности людей.
 3 В последние годы к отходам потребления относят не только отходы потребления от домовладений (их иногда называют твердыми бытовыми отходами - ТБО), но и отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, больницах, других муниципальных учреждениях. Для указанных отходов часто используется термин "муниципальные отходы".
 4 Отходы производства и потребления делят на используемые и неиспользуемые.
 
 3.13 используемые отходы: Отходы, которые используют в народном хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для выработки вторичной продукции или топлива как на самом производстве, где образуются используемые отходы, так и за его пределами.
 Примечание - В состав используемых отходов входят обраты или возвратные отходы, которые используют повторно без дополнительной обработки как сырье при производстве той же продукции Возвратные отходы не относят к вторичным материальным ресурсам.
 
 3.14 неиспользуемые отходы; Отходы, которые в настоящее время не могут быть использованы в народном хозяйстве либо их использование экономически, экологически и социально нецелесообразно.
 3.15 безвозвратные отходы (потери): Отходы производства, которые невозможно, нецелесообразно (неэффективно) или недопустимо использовать повторно.
 3.16 побочный продукт: Дополнительная продукция, образующаяся при производстве основной продукции и не являющаяся целью данного производства, но пригодная как сырье в другом производстве или для потребления в качестве готовой продукции.
 Примечание - Побочный продукт не является отходом.
 
 3.17 сбросы: Жидкие вещества, подлежащие выводу (сбросу в почву или водоем) за пределы производства, включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке этих жидких веществ и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства и/или нормативных документов.
 3.18 выбросы: Газопылевые вещества, подлежащие выводу (выбросу в атмосферу) за пределы производства, включая входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке отходящих технологических газов и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства и/или нормативных документов.
 3.19 отбросы: Неиспользуемые промышленные, сельскохозяйственные, бытовые, учрежденческие, торговые, продовольственные и другие остатки, для которых в настоящее время отсутствуют условия утилизации.
 3.20 вид отходов: Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения
 3.21 бытовые отходы: Отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.
 3.22 пищевые отходы: Продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессе их производства, переработки, употребления или хранения.
 3.23 биологические отходы: Биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.
 3.24 отходы лечебно-профилактических учреждений: Материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.
 3.25 безопасные отходы: Отходы, существование которых и (или) обращение с которыми в определенных условиях и в определенное время признаны безопасными для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.
 3.26 опасные отходы: Отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляют опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.
 3.27 химические отходы: Отходы химических производств или их продукция, сырье в виде химических веществ или их смесей, инертные либо опасные для здоровья человека и окружающей среды.
 3.28 токсичные отходы: Отходы, содержащие вещества, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) токсичного воздействия на биотические системы.
 3.29 взрывоопасные отходы: Отходы, смеси отходов, содержащие химические вещества, способные к химической реакции с выделением газа такой температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает взрыв.
 3.30 жидкие огнеопасные отходы: Отходы в виде жидкости, смеси жидкостей и/или содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют огнеопасные пары при температуре выше 60°С в закрытом сосуде или выше 65,6°С - в открытом сосуде.
 3.31 твердые огнеопасные отходы: Твердые отходы, кроме классифицированных как взрывоопасные, которые при транспортировании способны легко загораться либо могут вызвать или усиливать пожар при тушении.
 3.32 самовозгорающиеся отходы: Отходы, содержащие вещества, способные самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях при соприкосновении с воздухом с последующим самовоспламенением или самовозгораться при взаимодействии с водой в результате выделения огнеопасных газов.
 3.33 окисляющие отходы: Отходы, содержащие химические вещества, не горючие сами по себе, но за счет выделения кислорода способные вызвать воспламенение других материалов.
 3.34 деловые отходы: Отходы, пригодные для использования при изготовлении изделий различного назначения (например, деловые металлоотходы по ГОСТ 16482).
 3.35 брак: По ГОСТ 15467.
 3.36 угар: Отходы производства, представляющие собой убыль массы материала (металл, волокно, пряжа) при его обработке.
 Примечание - В ряде случаев угар относится к возвратным отходам (например, угарная пряжа).
 
 3.37 металлический лом (металлолом): По ГОСТ 16482 и ГОСТ 18978.
 3.38 древесные отходы: Отходы, образующиеся при заготовке, обработке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева.
 3.39 стеклобой: Отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) оплавленное стекло.
 3.40 радиоактивные отходы: По ГОСТ 17606.
 3.41 макулатура: Бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие из употребления бумага, картон, типографские изделия, деловые бумаги.
 3.42 сточные воды: Жидкие сбросы населенных пунктов с примесью атмосферных и производственных вод.
 3.43 шлам: Мелкие отходы дробления при рудном или угольном обогащении размером зерна не менее 0,25 мм.
 3.44 шлак: Отходы, получаемые в жидком (расплавленном) и твердом состоянии, например при плавке металлов при переделе чугуна в железо или сталь, представляющие собой при остывании каменистую или стекловидную массу.
 3.45 зола: Несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества.
 3.46 ил: Отложения тонких минеральных и органических частиц, образующиеся на дне спокойных водоемов.
 Примечание - Различают активированный ил, получаемый при обработке осадков осадочных бассейнов, используемых для ускорения очистки сточных вод.
 
 3.47 мусор: Мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.
 3.48 сор: Сухие или влажные отходы, состоящие из мелких частиц.
 Примечание - Сор отличается от мусора меньшими размерами составляющих и меньшим диапазоном размеров
 
 3.49 инертные отходы: Отходы, существование которых не оказывает негативного воздействия на людей и окружающую среду.
 
 4. Ресурсные аспекты
 
 4.1 свойства отходов: Качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени.
 4.2 качество отходов: Совокупность свойств отходов, обусловливающих их пригодность к реализуемым способам обращения с ними.
 4.3 долговечность отходов: Свойство отходов сохранять во времени их основные характеристики при нахождении в определенных условиях.
 4.4 восстанавливаемость отходов: Свойство отходов восстанавливаться в пределах требуемых значений показателей свойств отходов.
 4.5 стабильность отходов (Ндп - устойчивость отходов): Свойство отходов в течение некоторого времени в определенных условиях сохранять в заданных пределах значения показателей свойств, параметров состояний, характеристик состава и (или) структуры.
 4.6 загрязненность отходов: Наличие в отходах посторонних частиц.
 4.7 засоренность отходов: Наличие в отходах посторонних составляющих в виде отдельных частей.
 4.8 используемость отходов: Свойство отходов, характеризующее степень и (или) эффективность их непосредственного использования в определенных целях и условиях или в качестве вторичного сырья.
 4.9 захоронение отходов: Размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.
 4.10 дампинг: Захоронение отходов в океанах и морях с учетом экологических требований.
 4.11 объекты размещения отходов: Полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.
 4.12 хранилище отходов: Сооружение, предназначенное для хранения отходов.
 4.13 несанкционированные свалки отходов: Территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.
 4.14 отвал: Искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных полезных ископаемых, промышленных, бытовых отходов (ГОСТ 17.5.1.01).
 4.15 отстойник: Бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидкостей при постепенном отделении примесей, выпадающих в осадок.
 4.16 свалка: Местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается.
 4.17 полигон захоронения отходов: Ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.
 Примечание - См. также СанПиН 2.1.7.722.
 
 4.18 мощность полигона: Количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.
 4.19 могильник отходов: Сооружение для бессрочного захоронения отходов, предусматривающее систему защиты окружающей среды (на основе ГОСТ 17606).
 Примечание - Как правило, захоронению подлежат опасные отходы
 
 5. Производственные аспекты
 
 5.1 класс опасности (токсичности) отходов: Числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности (токсичности).
 5.2 кодирование отходов: Технический прием, позволяющий наиболее полно, кратко и достоверно представить классифицируемые отходы в виде групп знаков (букв, цифр и т.п.) по правилам, установленным системой классифицирования.
 5.3 лимит размещения отходов: Предельное количество отходов конкретного вида, разрешенное уполномоченными органами для размещения определенным способом в определенном месте (территория, емкость и т.п.) на установленный срок физическому и/или юридическому лицу.
 5.4 норматив образования отходов: Экономический или технический показатель, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, образующихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.
 5.5 норматив размещения отходов: Количественные и качественные ограничения по размещению отходов с учетом их воздействия на окружающую среду.
 5.6 норматив сбора отходов: Экономический или технический показатель, значение которого ограничивает снизу планируемое количество конкретных отходов, подлежащих сбору в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.
 5.7 норматив сдачи отходов: Экономический или технический показатель, значение которого ограничивает снизу требуемое количество конкретных отходов, подлежащих сдаче определенному приемщику (потребителю) в течение установленного интервала времени.
 5.8 технический паспорт отходов: Информационно-нормативный машинно-ориентированный документ, в котором представлены основные характеристики конкретных отходов, определяющие современную инфраструктуру работ, безопасность и ресурсосбережение при обращении с ним.
 Примечание - Технический паспорт отходов содержит следующие сведения:
 - происхождение и агрегатное состояние отходов,
 - физико-химические, в том числе опасные свойства отходов для здоровья людей и окружающей среды, улучшение показателей ресурсосбережения при утилизации отхода как товарного продукта, другие аналитические данные, полученные из справочных, экспериментальных и других источников,
 - нормативно-методическое обеспечение обращения с отходами;
 - направления ликвидации отходов с учетом опасной и ресурсной составляющих.
 
 5.9 паспорт опасности отходов: Информационно-нормативный машинно-ориентированный документ, содержащий сведения о составе отходов, виде или видах (в том числе классе) их опасности, возможные технологии безопасного и ресурсосберегающего обращения с отходами,
 5.10 сертификат отходов: Официальный документ, удостоверяющий соответствие количественных и качественных характеристик отходов установленным нормативным требованиям и положениям.
 5.11 классификатор отходов: Информационно-справочный документ прикладного характера, в котором для удобства восприятия и хранения данные распределены и закодированы по определенным признакам в виде таблиц, графиков, описаний в соответствии с результатами классификации отходов.
 Примечание - Классификаторы создают (формируют) на основе анализа выделенных групп и подгрупп свойств отходов с установлением совокупности классификационных признаков происхождения, агрегатного состояния, химического состава, экологической и другой опасности, ресурсной ценности отходов и других характеристик, необходимых для решения определенных задач по обращению с отходами
 
 5.12 каталог отходов: Информационно-справочный документ, состоящий из набора закодированных описаний совокупности отходов на основе принятой формы каталожного листа установленного образца, в котором отходы сгруппированы по заданному (заказчиком-потребителем) принципу на основе стандартных технических паспортов и/или паспортов опасности отходов.
 5.13 кадастр отходов: Систематизированный на федеральном (межгосударственном) уровне свод паспортизованных сведений о происхождении и физико-химических свойствах (с учетом опасности для людей, окружающей среды, ресурсных данных), нормативно-методическом обеспечении и направлениях ликвидации отходов различных видов, составляемый путем непрерывного отслеживания хода работ по паспортизации отходов.
 5.14 реестр отходов: Систематизированный на федеральном, региональном и/или местном уровнях (например, в виде автоматизированной базы данных) перечень номеров паспортов отходов с их наименованиями и другими необходимыми данными по централизованной регистрации с целью дальнейшего использования на этапах их ликвидации.
 5.15 обращение с отходами: Виды деятельности, связанные с документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.
 5.16 регулирование работ по обращению с отходами: Организационно-методическая деятельность по учету, контролю (на основе документирования в рамках паспортизации, стандартизации, сертификации, информатизации) отходов и надзору за операциями образования, накопления, сбора, сортировки, транспортирования, сваливания, хранения, обслуживания санкционированных мест размещения отходов, а также их утилизации, захоронения и/или уничтожения.
 5.17 ликвидация отходов: Деятельность, связанная с комплексом документированных организационно-технологических процедур по утилизации обезвреженных отходов и сбросов, для получения вторичного сырья, полезной продукции и/или уничтожения и захоронения неиспользуемых в настоящее время опасных и других отходов.
 5.18 идентификация отхода: Деятельность, связанная с определением принадлежности данного объекта к отходам того или иного вида, сопровождающаяся установлением данных о его опасных, ресурсных, технологических и других характеристиках.
 Примечания
 1. Идентификацию отходов проводят на основе анализа предъявленных экспертизе уполномоченным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем эксплуатационно-информационных документов, в том числе паспорта отходов
 2. При необходимости идентификацию отходов проводят путем контрольных измерений, испытаний, тестов и т.п.
 
 5.19 паспортизация отхода: Последовательность действий по идентификации, в том числе физико-химическому и технологическому описанию свойств отхода на этапах технологического цикла его обращения, проводимая на основе паспорта отходов с целью ресурсосберегающего и безопасного регулирования работ в этой сфере.
 5.20 регистрация отходов: Проведение уполномоченными органами экспертизы нормативно-методических документов с утверждением кода отходов по принятой системе классификации и кодирования.
 5.21 технологический цикл отхода: Последовательность технологических процессов ликвидации конкретного отхода.
 5.22 этапы технологического цикла отходов: Последовательность процессов обращения с конкретными отходами в период времени от его появления и до окончания его существования: на стадиях жизненного цикла продукции и далее паспортизации, сбора, сортировки, транспортирования, хранения (складирования), включая утилизацию, захоронение и/или уничтожение отходов.
 5.23 малоотходная технология: Процесс производства, при реализации которого для получения единицы продукции образуется меньшее количество отходов по сравнению с существующими способами получения этой же продукции.
 5.24 безотходное производство: Форма ресурсосберегающей организации производства продукции, характеризуемая отсутствием отходов в основном производственном цикле или их полной утилизацией в дополнительных технологических процессах, не связанных с получением основной продукции на этом же производстве.
 Примечание - Чаще всего производство считают безотходным, когда отходы одного производства становятся сырьем для другого.
 
 5.25 снятие с эксплуатации изделия: Событие, фиксирующее невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования по назначению и ремонта изделия, документально оформленное в установленном порядке.
 5.26 сбор отходов: Деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.
 5.27 сортировка отходов: Разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие.
 5.28 транспортирование отходов: Деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.
 5.29 трансграничное перемещение отходов: Деятельность, связанная с перемещением отходов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не менее двух государств.
 5.30 размещение отходов: Деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и/или захоронения отходов.
 5.31 складирование отходов: Деятельность, связанная с упорядоченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интервала времени.
 5.32 обработка отходов: Деятельность, связанная с выполнением каких-либо технологических операций, которые могут привести к изменению физического, химического или биологического состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.
 Примечание - К обработке относят также разложение отходов - деятельность, связанную с выполнением биохимических, биологических, физико-химических операций над опасными отходами, приводящих к возможности их утилизации.
 
 5.33 переработка отходов: Деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.
 Примечание - Цель реализации технологических операций с отходами - превращение их во вторичное сырье, энергию, продукцию с потребительскими свойствами.
 
 5.34 рециклинг: Процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы техногенеза.
 Примечания
 1. Возможны два варианта рециклинга (рециклизации) отходов:
 - повторное использование отходов по тому же назначению, например стеклянных бутылок после их соответствующей безопасной обработки и маркировки (этикетирования);
 - возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл, например жестяных банок - в Производство стали, макулатуры - в производство бумаги и картона.
 2. Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга называют рекуперацией, для сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов - регенерацией, для сбросов и выбросов - рециркуляцией.
 
 5.35 рекуперация отходов: Деятельность по технологической обработке отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с возвращением их для повторного использования.
 5.36 регенерация отходов: Действие, приводящее к восстановлению отходов до уровня вторичного сырья или материала для вторичного использования по прямому или иному назначению, в соответствии с действующей документацией и существующими потребностями.
 5.37 использование отходов: Деятельность, связанная с утилизацией отходов, в том числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного цикла любого объекта, направленная на производство вторичной товарной продукции, выполнение работ (услуг) или получение энергии с учетом материало- и энергосбережения, требований экологии и безопасности.
 Примечания
 1. Использование отходов охватывает все виды деятельности по вовлечению отходов в хозяйственный оборот путем сбора, сортировки, транспортирования, утилизации (если необходимо - после соответствующей обработки).
 2. Использование отходов включает их применение для производства товаров (вторичной продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
 
 5.38 утилизация отходов: Деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.
 Примечание - В процессах утилизации перерабатывают отслужившие установленный срок и/или отбракованные изделия, материалы, упаковку, другие твердые отходы, а также жидкие сбросы и газообразные выбросы.
 
 5.39 утилизируемость продукции (изделия, материала): Комплекс показателей продукции, которые устанавливают при ее разработке, уточняют на стадии изготовления и используют в технологических регламентах при утилизации отходов, порождаемых данной продукцией при ее производстве и эксплуатации.
 5.40 использование специальных возвратных ресурсов: Деятельность, связанная с производством из специальных возвратных ресурсов или с их применением различных видов вторичной товарной продукции непосредственно или путем их переработки.
 5.41 особые условия использования отходов: Организационно-технические условия, способствующие извлечению из утилизируемого объекта черных, цветных, драгоценных металлов и других материалов специального назначения, включая порох, топливо и др.
 5.42 руководство по утилизации отходов: Нормативно-методический документ, регламентирующий цель, задачи, организацию, порядок и правила поведения, критерии ресурсосбережения, а также меры по обеспечению безопасности и охраны окружающей среды при утилизации отходов конкретного вида.
 5.43 испытание отходов: Деятельность, связанная с экспериментальной оценкой, определением или подтверждением признаков свойств и/или значений показателей свойств отходов.
 Примечание - Испытание не следует смешивать с измерением, выполнением анализов, диагностированием, калиброванием (общим термином для этих работ, включая испытание, является "тестирование").
 
 5.44 сепарация отходов: Механизированная обработка неоднородных отходов, имеющая целью их разделение на однородные составляющие.
 5.45 обогащение отходов: Обработка отходов с целью повышения относительного содержания в них необходимых составляющих путем исключения или преобразования тех составляющих, которые в рассматриваемой ситуации относят к ненужным или вредным.
 5.46 минимизация отходов: Сокращение или полное прекращение образования отходов в источнике или технологическом процессе.
 Примечание - Минимизация отходов может происходить за счет внедрения безотходных технологий.
 
 5.47 нейтрализация отходов: Физическая, химическая или биологическая обработка отходов с целью снижения или полного устранения их вредного воздействия на окружающую среду.
 5.48 остекловывание отходов: Обработка отходов, в результате которой происходит их преобразование в стекловидные материалы.
 5.49 сушка отходов: Термическая обработка отходов, приводящая к удалению влаги и/или образованию твердого остатка.
 5.50 сжигание отходов: Термический процесс окисления с целью уменьшения объема отходов, извлечения из них ценных материалов, золы или получения энергии.
 5.51 уничтожение отходов: Обработка отходов, имеющая целью практически полное прекращение их существования.
 5.52 обезвреживание отходов: Обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения.
 5.53 дезактивация отходов: Любой способ удаления радиоактивных веществ и/или радиоактивных составляющих отходов.
 5.54 дезинфекция отходов: Обезвреживание отходов, заключающееся в уничтожении или ослаблении болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в отходах, и осуществляемое соответствующей физической и/или химической обработкой отходов.
 5.55 демеркуризация отходов: Обезвреживание отходов, заключающееся в извлечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений.
 5.56 хранение отходов: Режим (вид) существования отходов, заключающийся в их нахождении в определенном месте, в определенных заданных или известных условиях, в течение определенного интервала времени, с целью последующей обработки, транспортирования, использования, уничтожения или захоронения.
 Примечание - При хранении отходов необходимо выполнять требуемые условия безопасности для персонала, осуществляющего операции, сопутствующие хранению, и окружающей природной среды.
 
 5.57 использование бытовых отходов: Извлечение из отходов ценных и негорючих компонентов с последующим сжиганием или сбраживанием органических остатков для получения энергии и/ или сырья для производства материалов, удобрений и других товарных продуктов.
 
 6. Экологические аспекты
 
 6.1 загрязнитель: Любой агент, имеющий природное или техногенное происхождение (прежде всего физический агент, химическое вещество и биологический вид - главным образом микроорганизмы), попадающий в окружающую среду или возникающий в ней в количествах, выходящих за рамки обычных предельных естественных колебаний или среднего долгосрочного природного фона, и негативно влияющий на качество окружающей природной среды и здоровье человека.
 6.2 биосферозагрязнитель: Любой природный и/или техногенный загрязнитель (включая отходы производства и потребления), оказывающий негативное воздействие на биосферу.
 Примечание - Данное воздействие может иметь антропогенный, психофизиологический, биологический, токсикологический, химический, физический, механический или информационный характер. При этом виды загрязнителей биосферы включают вещества, материалы, отбракованные или отслужившие установленные сроки изделия в твердом, пастообразном, жидком, газопылевом состояниях или в их сочетаниях.
 
 6.3 качество природной среды: Степень соответствия природных условий потребностям людей, других живых организмов и растительности.
 6.4 загрязнение: Привнесение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных для нее физических, химических, биологических факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естественного среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных агентов в среде, и, как следствие, к негативным воздействиям на людей и окружающую среду.
 6.5 антропогенное загрязнение: Загрязнение, возникающее в результате деятельности людей, в том числе их прямого и косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.
 6.6 биологическое загрязнение: Случайное или происходящее как следствие деятельности человека проникновение в экосистемы или технические устройства видов животных (бактерий) и/ или растений, обычно там отсутствующих.
 6.7 естественное загрязнение: Загрязнение, возникающее в результате природных, как правило, катастрофических процессов (мощного извержения вулкана, землетрясения и т.п.).
 6.8 механическое загрязнение: Засорение среды агентами, оказывающими лишь механическое воздействие без физико-химических последствий (например, мусор).
 6.9 физическое загрязнение: Загрязнение среды, характеризующееся отклонениями от нормы ее температурно-энергетических, волновых, радиационных и других физических свойств.
 6.10 световое загрязнение: Форма физического загрязнения окружающей среды, связанная с периодическим или продолжительным превышением уровня естественной освещенности местности, в том числе и за счет использования источников искусственного освещения.
 6.11 шумовое загрязнение: Форма физического, как правило, антропогенного загрязнения, возникающего в результате увеличения интенсивности и повторяемости шума сверх природного уровня, что приводит к повышению утомляемости людей, снижению их умственной активности, а при достижении 90 - 100 дБ - постепенной потере слуха.
 6.12 электромагнитное загрязнение: Форма физического загрязнения окружающей среды, связанная с нарушением ее электромагнитных свойств.
 6.13 полевое загрязнение: Энергетическое загрязнение в виде потока элементарных частиц (включая кванты электромагнитного излучения), негативно влияющих на состояние живых организмов.
 6.14 тепловое (термальное) загрязнение: Форма физического загрязнения среды, характеризующаяся периодическим или длительным повышением ее температуры против естественного уровня.
 6.15 химическое загрязнение: Загрязнение окружающей среды, формирующееся в результате изменения ее естественных химических свойств или при поступлении в среду химических веществ, несвойственных ей, а также в концентрациях, превышающих фоновые (естественные) среднемноголетние колебания количеств каких-либо веществ для рассматриваемого периода времени.
 6.16 трансграничное загрязнение: Загрязнение среды, охватывающее территорию нескольких государств или целые континенты и формирующееся за счет трансграничного переноса загрязнителей.
 6.17 глобальное загрязнение: Биосферное загрязнение внешней для загрязняющего объекта среды физическими, химическими или биологическими агентами, обнаруживаемыми вдали от источников загрязнения и практически в любой точке планеты.
 6.18 опасность отходов: Измеряемые и документируемые свойства отхода, обусловливающие возможность того, что в определенных условиях содержащиеся в составе отходов вещества, обладающие одним из опасных свойств, представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей и окружающей и природной среды как самостоятельно, так и при вступлении в контакт с другими веществами и отходами.
 6.19 потенциальная опасность отходов: Установленная инструментально или гипотетически опасность, создаваемая некоторыми видами отходов, и в том числе количественно не измеренная в данный момент времени и не зафиксированная документально, но качественно определяемая, например с помощью природных биоиндикаторов (растений, животных и др.).
 6.20 витаопасные отходы: Токсичные, инфекционные, канцерогенные, радиоактивные отходы, опасные для здоровья и жизни людей, живых организмов, в том числе влияющие и на их репродуктивную способность.
 6.21 экоопасные отходы: Отходы, опасно воздействующие на объекты окружающей (техногенной) и природной (биоестественной) сред.
 6.22 цветные списки отходов: Установленное в Резолюции ОЭСР деление всех отходов, подлежащих трансграничной перевозке, на три категории:
 а) "красный" список - отходы, ввоз которых на территорию страны запрещен, а также запрещен их транзит через территорию страны;
 б) "янтарный" или "желтый" список - отходы, которые подпадают под регулирование в соответствии с принятым законодательством;
 в) "зеленый" список - отходы, трансграничные перевозки которых регулируют существующими мерами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках.
 6.23 экологический норматив: Показатель, позволяющий свести комплексную экологическую ситуацию к одному или нескольким числовым значениям.
 6.24 экологичность отхода: Измеряемые и оцениваемые свойства отходов, представляющие его естественную или намеренно обеспеченную способность при всех видах существования не оказывать отрицательных воздействий в недопустимых пределах на окружающую среду, находящуюся в течение установленного времени в определенной близости к местонахождению отхода.
 Примечание - При этом документально удостоверяют способность отходов при всех видах существования не оказывать отрицательных воздействий на окружающую среду в течение определенного времени в определенной близости к местонахождению отходов.
 
 6.25 экологически обоснованное использование опасных отходов: Принятие мер для того, чтобы при использовании опасных отходов здоровье человека и окружающая среда были защищены от отрицательного воздействия процесса переработки таких отходов.
 6.26 охрана окружающей среды (при утилизации отходов): Система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов.
 6.27 безопасность при ликвидации отходов: Отсутствие условий, которые могут причинить вред или вызвать смерть персонала, повреждение или потерю оборудования или другой собственности в процессе ликвидации отходов.
 6.28 экологическая безопасность отходов: Отсутствие недопустимого риска для окружающей среды со стороны отхода на этапах его утилизации, захоронения и/или уничтожения.
 6.29 геолого-экологический мониторинг территории при обращении с отходами: Система наблюдений, оценки и прогноза состояния и определяющих факторов геологической среды с моделированием и прогнозированием экологических последствий техногенной деятельности, в том числе обращения с отходами на изучаемой территории.
 Примечание - Геолого-экологический мониторинг базируется на функционирующей многие годы системе пунктов режимных наблюдений за подземными водами, экзогенными и техногенными процессами, а также на дистанционных наблюдениях за состоянием геологической среды.
 
 6.30 безопасность утилизации отхода: Совокупность документированных характеристик операций утилизации отхода с обеспечением отсутствия или сведения к минимуму риска нанесения ущерба персоналу, населению, производственным сооружениям, имуществу и окружающей среде.
 6.31 вид экобезопасности: Характеристика уровня охраны окружающей среды, определяемая либо как "абсолютная безопасность", либо как "приемлемый риск".
 6.32 удаление опасных или других отходов: Сбор, сортировка, транспортирование и переработка опасных или других отходов с уничтожением и/или захоронением их способом специального хранения.
 6.33 захоронение опасных отходов: Изоляция опасных отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, размещение в назначенном месте для специального хранения в течение неограниченного срока с исключением (предотвращением) опасного воздействия захороненных отходов на окружающую, природную среды и незащищенных людей, находящихся на допускаемом нормативами расстоянии от места захоронения.
 6.34 объем захоронения отходов: Количество отходов конкретного вида, подлежащего или подвергнутого захоронению в определенном месте в течение указанного времени.
 6.35 качество окружающей среды: Степень соответствия природных и/или техногенных условий потребностям биосферы.
 
 7. Социальные аспекты
 
 7.1 лицензирование работ по утилизации отходов: Установленный законодательно порядок выдачи органами государственного управления юридически м (предприятиям, объединениям и организациям) и физическим лицам лицензий на проведение под контролем государственных органов работ по комплексной утилизации отходов и отдельных видов деятельности, требующих специального разрешения в соответствии с действующим законодательством.
 7.2 условия лицензирования при утилизации отходов: Ряд положений, в соответствии с которыми привлекаемые к работам по утилизации отходов промышленные предприятия, объединения и организации должны обладать необходимыми кадрами, производственно-техническим потенциалом, обеспечивающими эффективность, комплексность и безопасность производственных работ.
 7.3 лицензиат: Сторона, получающая в соответствии с лицензионным соглашением права на использование объекта лицензии, в том числе на проведение работ по утилизации отходов.
 7.4 лицензиар: Сторона, передающая в соответствии с лицензионным соглашением лицензиату право на использование объекта лицензии, в том числе на проведение работ по утилизации отходов.
 7.5 работы по сертификации отхода: Экспертная деятельность по инструментально-документальному выявлению и ответственному (гарантирующему адекватность) документированию соответствия свойств конкретного отхода тем характеристикам (требованиям, информации), которые установлены в паспорте отходов или другом документе на его поставку.
 7.6 экспорт отходов: Обусловленная индивидуальной лицензией деятельность уполномоченных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по поставке за рубеж отходов на контрактных условиях с получением комплексного (финансового, экологического, социального, ресурсного) эффекта для субъектов деятельности и народного хозяйства, с обеспечением мер безопасности и требований охраны окружающей среды при проведении работ.
 7.7 хозяйствующий субъект: Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
 7.8 собственник отходов: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящий отходы, в собственности которого они находятся, которые намерены осуществлять заготовку, переработку отходов и другие работы по обращению с отходами, включая их отчуждение.
 Примечание - Если это лицо не установлено, собственником отходов являются органы местного самоуправления, юридические лица или индивидуальные предприниматели, ответственные за территории, на которых эти отходы находятся.
 
 7.9 владелец отходов: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые по соглашению с собственником отходов производят их заготовку, утилизацию, перевозку на места хранения, захоронение и/или уничтожение.
 7.10 заготовитель отходов: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченные компетентным органом и/или получившие лицензию на производство работ и оказание услуг по сбору, сортировке, транспортированию и хранению отходов перед их ликвидацией.
 7.11 исполнитель заказа по ликвидации отхода: Организация, участвующая в выполнении заказа по ликвидации отхода на основе контракта с государственным заказчиком или головным исполнителем.
 7.12 экспортер отходов: Любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства, которое организует экспорт опасных или других отходов.
 7.13 государство экспорта отходов: Любая страна, из которой планируется или начата трансграничная перевозка опасных или других отходов.
 7.14 импортер отходов: Любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства импорта, которое организует импорт опасных или других отходов
 7.15 государство импорта отходов: Любая страна, в которую планируется или осуществляется перевозка опасных или других отходов с целью их удаления или с целью погрузки до удаления в районе, на который не распространяется юрисдикция какого-либо государства.
 7.16 государство транзита отходов: Любая страна, не являющаяся государством экспорта или импорта, через которую планируется или осуществляется перевозка опасных или других отходов.
 7.17 перевозчик отходов: Любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие транспортирование опасных или других отходов.
 7.18 производитель отходов: Любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые производят отходы, или, если лица неизвестны, лицо, которое владеет данными отходами или на чьей территории они расположены.
 7.19 компетентный орган при трансграничной перевозке отходов: Государственный орган, назначенный нести ответственность в пределах таких географических районов, которые может найти уместными, за получение уведомления о трансграничной перевозке опасных или других отходов и любой информации, связанной с ней, и за обеспечение ответа на такое уведомление.
 7.20 компетентный орган при обращении с отходами: Специально уполномоченный федеральный или территориальный орган по охране окружающей среды в сфере обращения с отходами, который в соответствии с положением о нем наделяется полномочиями по охране окружающей среды, природных ресурсов и который осуществляет координацию деятельности других специально уполномоченных органов в сфере обращения с отходами.
 7.21 предприятие по регенерации отходов: Любое юридическое лицо, которое проводит работы по приемке отходов и осуществлению над ними операций по регенерации в соответствии с действующим внутренним законодательством страны.
 
 ──────────────────────────────
 * В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50996-96
 
 Алфавитный указатель терминов
 
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
 │Безопасность отходов экологическая                          │    6.28   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Безопасность при ликвидации отходов                         │    6.27   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Безопасность утилизации отхода                              │    6.30   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Биосферозагрязнитель                                        │    6.2    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Блок функциональный вторичный                               │    3.7    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Брак                                                        │    3.35   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Вид отходов                                                 │    3.20   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Вид экобезопасности                                         │    6.31   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Владелец отходов                                            │    7.9    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Воды сточные                                                │    3.42   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Восстанавливаемость отходов                                 │    4.4    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Выбросы                                                     │    3.18   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Государство импорта отходов                                 │    7.15   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Государство транзита отходов                                │    7.16   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Государство экспорта отходов                                │    7.13   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Дампинг                                                     │    4.10   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Дезактивация отходов                                        │    5.53   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Дезинфекция отходов                                         │    5.54   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Демеркуризация отходов                                      │    5.55   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Долговечность отходов                                       │    4.3    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Заготовитель отходов                                        │    7.10   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение                                                 │    6.4    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение антропогенное                                   │    6.5    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение биологическое                                   │    6.6    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение глобальное                                      │    6.17   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение естественное                                    │    6.7    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение механическое                                    │    6.8    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение полевое                                         │    6.13   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение световое                                        │    6.10   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение тепловое (термальное)                           │    6.14   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение трансграничное                                  │    6.16   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение физическое                                      │    6.9    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение шумовое                                         │    6.11   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение химическое                                      │    6.15   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнение электромагнитное                                │    6.12   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязненность отходов                                      │    4.6    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Загрязнитель                                                │    6.1    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Засоренность отходов                                        │    4.7    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Захоронение опасных отходов                                 │    6.33   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Захоронение отходов                                         │    4.9    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Зола                                                        │    3.45   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Идентификация отхода                                        │    5.18   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Изделие вторичного изготовления                             │    3.9    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Ил                                                          │    3.46   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Импортер отходов                                            │    7.14   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Исполнитель заказа по ликвидации отхода                     │    7.11   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Использование бытовых отходов                               │    5.57   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Использование опасных отходов, экологически обоснованное    │    6.25   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Использование отходов                                       │    5.37   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Использование специальных возвратных ресурсов               │    5.40   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Используемость отходов                                      │    4.8    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Испытание отходов                                           │    5.43   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Кадастр отходов                                             │    5.13   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Каталог отходов                                             │    5.12   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Качество окружающей среды                                   │    6.35   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Качество природной среды                                    │    6.3    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Качество отходов                                            │    4.2    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Класс опасности (токсичности) отходов                       │    5.1    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Классификатор отходов                                       │    5.11   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Кодирование отходов                                         │    5.2    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Ликвидация отходов                                          │    5.17   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Лимит размещения отходов                                    │    5.3    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Лицензиар                                                   │    7.4    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Лицензиат                                                   │    7.3    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Лицензирование работ по утилизации отходов                  │    7.1    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Лом металлический (металлолом)                              │    3.37   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Макулатура                                                  │    3.41   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Минимизация отходов                                         │    5.46   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Могильник отходов                                           │    4.17   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Мониторинг территории при обращении с отходами,             │    6.29   │
 │геолого-экологический                                       │          │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Мощность полигона                                           │    4.16   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Мусор                                                       │    3.47   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Нейтрализация отходов                                       │    5.47   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Норматив образования отходов                                │    5.4    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Норматив размещения отходов                                 │    5.5    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Норматив сбора отходов                                      │    5.6    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Норматив сдачи отходов                                      │    5.7    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Норматив экологический                                      │    6.23   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Обезвреживание отходов                                      │    5.52   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Обогащение отходов                                          │    5.45   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Обработка отходов                                           │    5.32   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Обращение с отходами                                        │    5.15   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Объекты размещения отходов                                  │    4.11   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Объем захоронения отходов                                   │    6.34   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Орган по обращению с отходами, компетентный                 │    7.20   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Орган при трансграничной перевозке отходов, компетентный    │    7.19   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Остекловывание отходов                                      │    5.48   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Опасность отходов                                           │    6.18   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Опасность отхода потенциальная                              │    6.19   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отбросы                                                     │    3.19   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отвал                                                       │    4.14   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отстойник                                                   │    4.15   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы                                                      │    3.1    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы безвозвратные (потери)                               │    3.15   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы безопасные                                           │    3.25   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы биологические                                        │    3.23   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы бытовые                                              │    3.21   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы взрывоопасные                                        │    3.29   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы витаопасные                                          │    6.20   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы деловые                                              │    3.34   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы древесные                                            │    3.38   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы инертные                                             │    3.49   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы используемые                                         │    3.13   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы лечебно-профилактических учреждений                  │    3.24   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы неиспользуемые                                       │    3.14   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы огнеопасные жидкие                                   │    3.30   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы огнеопасные твердые                                  │    3.31   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы опасные                                              │    3.26   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы окисляющие                                           │    3.33   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы самовозгорающиеся                                    │    3.32   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы пищевые                                              │    3.22   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы потребления                                          │    3.12   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы производства                                         │    3.11   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы радиоактивные                                        │    3.40   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы токсичные                                            │    3.28   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы химические                                           │    3.27   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Отходы экоопасные                                           │    6.21   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Охрана окружающей среды (при утилизации отходов)            │    6.26   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Паспорт опасности отходов                                   │    5.9    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Паспорт отхода технический                                  │    5.8    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Паспортизация отхода                                        │    5.19   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Перевозчик отходов                                          │    7.17   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Перемещение отходов, трансграничное                         │    5.29   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Переработка отходов                                         │    5.33   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Полигон захоронения отходов                                 │    4.15   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Предприятие по регенерации отходов                          │    7.21   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Продукт побочный                                            │    3.16   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Продукция вторичная                                         │    3.6    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Производитель отходов                                       │    7.18   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Производство безотходное                                    │    5.24   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Работы по сертификации отхода                               │    7.5    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Размещение отходов                                          │    5.30   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Регенерация отходов                                         │    5.36   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Регистрация отходов                                         │    5.20   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Регулирование работ по обращению с отходами                 │    5.16   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Реестр отходов                                              │    5.14   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Рекуперация отходов                                         │    5.35   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Ресурсы возвратные, специальные                             │    3.10   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Ресурсы вторичные                                           │    3.2    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Ресурсы материальные вторичные (BMP)                        │    3.3    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Ресурсы энергетические вторичные (ВЭР)                      │    3.4    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Рециклинг                                                   │    5.34   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Руководство по утилизации отходов                           │    5.42   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сбор отходов                                                │    5.26   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сбросы                                                      │    3.17   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Свалка                                                      │    4.16   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Свалки отходов, несанкционированные                         │    4.13   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Свойства отходов                                            │    4.1    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сепарация отходов                                           │    5.44   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сертификат отходов                                          │    5.10   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сжигание отходов                                            │    5.50   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Складирование отходов                                       │    5.31   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Снятие с эксплуатации изделия                               │    5.25   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Собственник отходов                                         │    7.8    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сор                                                         │    3.48   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сортировка отходов                                          │    5.27   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Списки отходов, цветные                                     │    6.22   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Стабильность отходов                                        │    4.5    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Стеклобой                                                   │    3.39   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Субъект хозяйствующий                                       │    7.7    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сушка отходов                                               │    5.49   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Сырье вторичное                                             │    3.5    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Технология малоотходная                                     │    5.23   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Транспортирование отходов                                   │    5.28   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Угар                                                        │    3.36   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Удаление опасных и других отходов                           │    6.32   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Уничтожение отходов                                         │    5.51   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Условия использования отходов, особые                       │    5.41   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Условия лицензирования при утилизации отходов               │    7.2    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Утилизация отходов                                          │    5.38   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Утилизируемость продукции (изделия, материала)              │    5.39   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Хранение отходов                                            │    5.56   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Хранилище отходов                                           │    4.12   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Цикл отхода технологический                                 │    5.21   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Шлак                                                        │    3.44   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Шлам                                                        │    3.43   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Экологичность отхода                                        │    6.24   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Экспорт отходов                                             │    7.6    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Экспортер отходов                                           │    7.12   │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Элемент комплектующий вторичный                             │    3.8    │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
 │Этапы технологического цикла отходов                        │    5.22   │
 └────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘